ДБН В.2.2-17:2006 Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення.

|  |
| --- |
| **ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ**Будинки і спорудиДоступність будинків і споруд для маломобільних груп населенняДБН В.2.2-17:2006На заміну ВСН 62-91ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення» є основоположними нормами, які набули чинності з 01.05.2007 і введені на заміну ВСН 62-91 «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения».У цьому документів містяться вимоги до проектування та реконструкції цивільних (житлових та громадських) будинків і споруд. У ньому наводяться вимоги до облаштування земельних ділянок, де враховуються різні види тактильних засобів на пішохідних шляхах; облаштування автостоянок; спорудження сходів і пандусів, світлової та звукової інформуючої сигналізації ліфтів та підйомників; вимоги до світлової застосування опоряджувальних матеріалів для організації шляхів евакуації та пожежнобезпечних зон. |